- (+505) 2279-2222
- info@alquinicsa.com

- Facebook
- Youtube
- Google+
- KM 13.3 Carretera a Masaya

# Enconfrados

### Encofrado Fermar

## Informacion:

Las placas de encofrar FERMAR sirven para hacer columnas de hormigón de una manera modular pudiendo variar la sección cada 5 cm. Están fabricados en acero especial en 2 mm. de espesor y con soldaduras robotizadas, garantizando el correcto ensamblaje de todas sus piezas.

Su utilización es sencilla y rápida, en el suelo ponemos los arranques o bases de inicio y encima el conjunto de placas. Las uniones en las esquinas de arriba de la columna se hacen por la escuadra de cierre.

Hay dos modelos fundamentales: con cuatro lados soldados o el que tiene dos lados plegados. Podemos también combinar dos medidas de placas diferentes para hacer columnas de hormigón rectangulares.

## Medidas:

- 50 x 50 cm.
- 60 x 50 cm.
- 70 x 50 cm.

### Encofrado Fermar

Paneles metálicos fabricados con acero de 2mm de espesor. Reforzados por perfiles en forma de “U”. Pintadas en epoxi-poliéster le proporciona a la pintura una gran duración. Poseen accesorios para poder realiza muros de hormigón de 100mm de espesor.

### Marcas