- (+505) 2279-2222
- info@alquinicsa.com

- Facebook
- Youtube
- Google+
- KM 13.3 Carretera a Masaya

# Enconfrados

### Sym-Ply

## Informacion:

El Sistema de Encofrado de concreto de Symons Sym-Ply® está diseñado y fabricado según los requerimientos exigentes de los proyectos de construcción actuales.

Los paneles de Sym-Ply incorporan madera multilaminar de 5∕8" con capa de alta densidad de 100/30, cubierta de acero de 80 ksi, de alta resistencia y 4" de profundidad. El resultado es un sistema de encofrados de alta capacidad (presión permitida de 1,500 psf) y de peso ligero. El tirante perfilado tiene una forma que permite el acoplamiento y tiene agujeros de 13∕16" de diámetro para colocar el perno de anclaje directamente al Steel‑Ply.

## Características

- Presión permitida de 1,500psf
- Acero de 80 ksi para fuerza y durabilidad
- Se conecta directamente a paneles, suplementos, esquinas, bisagras y encofrados de pilastra de Steel-Ply®

### Encofrado Sym-Ply

Sym-Ply tiene dimensiones imperiales, lo cual significa que las conversiones métricas se eliminan, permitiendo un ensamblado y una colocación más rápida de los encofrados. El diseño innovador de abrazaderas conecta y alinea rápidamente los encofrados con un paso usando solo un martillo para sujetar la abrazadera firmemente en su lugar.

### Marcas