- (+505) 2279-2222
- info@alquinicsa.com

- Facebook
- Youtube
- Google+
- KM 13.3 Carretera a Masaya

# Plywood Fenólico

## Informacion:

Laminas Fenólico Symons ideales para obtener acabados lisos en aplicaciones de formaletas. Tablero de caras sólidas y lisas ideal para ser usado en formaletas de losas, techos y marcos. Formado de materiales resistentes a la humedad.

Un material FENOLICO, significa que tiene pegamentos que soportan la humedad, teniendo una capa de alta densidad de 12.7mm (1/2”).

## Características

- Calidad superior y homogénea.
- Alto nivel de servicio y cumplimiento.
- Abastecimiento continuo.
- Dimensiones: 1.22m x 2.44m

### Plywood Fenólico

Madera contrachapada superpuesta de alta densidad con una buena durabilidad superficial para acabados de concreto semi brillo. Produce un acabado liso, caras libres de nudos, reducción de pérdidas de material por calidad superficial superior y mayor precisión de los espesores, gran estabilidad dimensional y alta resistencia a la flexión, tracción y compresión.

### Marcas