- (+505) 2279-2222
- info@alquinicsa.com

- Facebook
- Youtube
- Google+
- KM 13.3 Carretera a Masaya

# Bombas

### Bombas de Succión

Renta!

### Informacion:

Las Bombas de Succión Mi-T-M de 2 hasta 3 pulgadas de succión y descarga son utilizadas para eliminar el agua no deseada y pequeños residuos sólidos en su lugar de trabajo.

Estas bombas son ideal para la construcción y aplicaciones agrícolas..

- Alta resistencia.
- Marco de tubos de acero.
- Aisladores para minimizar vibración.

Marca: Mi-T-M. Modelos: WTP-S02-1MGH, WTP-S03-1MGH. Categoría: Bombas.
Compartir:

### Categorias:

- Generacion
- Concreto
- Compactacion
- Demolicion
- Equipos de Aire
- Iluminacion
- Bombas
- Cortadoras y Dobladoras
- Movimiento y Elevacion

Bombas de Succión |  | WTP-S02-1MGH | WTP-S02-1MGM | WTP-S03-1MGH | WTP-S03-2MGM
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tamaño descarga: | in | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3
Max altura total: | ft | 115 | 115 | 104 | 104
Altura de succión: | ft | 28 | 28 | 28 | 28
Motor: | - | 118cc Honda OHV | 136cc Mi-T-M OHV | 196cc Honda OHV | 212cc Mi-T-M OHV
PSI: | - | 50 | 50 | 45 | 45
Capacidad: | gph | 9,720 | 9,720 | 16,560 | 16,560

Las Bombos de Succión Mi-T-M poseen marco de tubos de acero de 1in, impulsor de hierro fundido moldeado de precisión y difusor para ayudar a reducir vibración y el desgaste.

#### Productos

Renta!

### Generación

Renta!

### Concreto

Renta!

### Compactación

Renta!

### Demolición

Renta!

### Equipos de Aire

Renta!

### Iluminación

Renta!

### Bombas de Concreto

Venta!

### Elevación

### Marcas