- (+505) 2279-2222
- info@alquinicsa.com

- Facebook
- Youtube
- Google+
- KM 13.3 Carretera a Masaya

# Dobladoras

### Dobladoras de Acero

Renta!

### Informacion:

Nuestras dobladoras de acero llevan componentes de fabricación de primera y están diseñadas y fabricadas de acuerdo con la Directiva Europea 2006/42/CE.

Las principales características técnicas de las Dobladoras Ligeras con programador opcional son:

- Dos sentidos de giro: El plato puede girar en los dos sentidos de trabajo.
- Selección de ángulo de giro por clavija: Introducida en la periferia del plato de doblado se obtiene rápidamente el ángulo deseado.
- Dos sistemas de accionamiento: Automático y continuo para espirales.

Marca: ALBA Modelo: D42LP, Combi26/32 Categoría: Cortadoras y Dobladoras.
Compartir:

### Categorias:

- Generacion
- Concreto
- Compactacion
- Demolicion
- Equipos de Aire
- Iluminacion
- Bombas
- Cortadoras y Dobladoras
- Movimiento y Elevacion

Dobladoras de Acero |  | D42L | COMBI 26/32
--- | --- | --- | ---
Liso: | Diámetro de barra | 42 - #11 | 25 - #8
Velocidad del Plato: | r.p.m | 6.6 | 7.8
Potencia del motor: | 50/60 Hz kW | 3 / 3.6 | 2.2 / 2.6
Peso: | kg | 280 | 300

La COMBI26/32 es una Dobladora-Cizalla Combinada capaz de cortar golpe a golpe, accionada por pedal, pudiendo ser parada la cuchilla instantáneamente en cualquier momento del corte. Posee cuchillas con 8 aristas de corte, cuerpo de co4rte y reductor en una sola pieza de acero fundido, cuenta con dispositivo protector de corte para seguridad.

#### Productos

Renta!

### Generación

Renta!

### Concreto

Renta!

### Compactación

Renta!

### Demolición

Renta!

### Equipos de Aire

Renta!

### Iluminación

Renta!

### Bombas de Concreto

Venta!

### Elevación

### Marcas