- (+505) 2279-2222
- info@alquinicsa.com

- Facebook
- Youtube
- Google+
- KM 13.3 Carretera a Masaya

# Bombas Achicadoras

### Bombas Achicadoras de 6”

Renta!

### Informacion:

Las Bombas PAS consisten en una bomba centrífuga con un impulsor semiabierto y un separador grande, el aire se separa del líquido y es aspirado por la bomba de vacío, haciendo posible el cebado automático.

Las bombas de inyección húmedas ofrecen una solución extremadamente portátil y rentable. Son los más adecuados para aplicaciones con Flujo constante. Las bombas de secado ofrecen una mayor eficiencia durante períodos de uso más prolongados. Son los más adecuados para Aplicaciones en las que puede experimentar periodos de funcionamiento de flujos secos o intermitentes.

Marca: Atlas Copco. Modelos: PAS6 WDM-W250. Categoría: Bombas.
Compartir:

### Categorias:

- Generacion
- Concreto
- Compactacion
- Demolicion
- Equipos de Aire
- Iluminacion
- Bombas
- Cortadoras y Dobladoras
- Movimiento y Elevacion

Bombas Achicadoras |  | PAS6 WDM-W250
--- | --- | ---
Succión / descarga: | - | 6”
Max. caudal: | m3/h | 340
Manipulación de solidos: | mm | 76
Peso: | kg | 2705
Dimensiones: | mm | 1730x995x1520
Motor: | - | Kohler KDI 1903M
Potencia: | kW | 21.6
Velocidad de operación: | rpm | 1800

Ideales paras deshidratación del agua subterránea, drenaje de embalses, canales y estanques desvió de aguas residuales, plataformas navales de lastrado, eliminación de agua después de inundaciones o lluvias fuertes, incluso con alturas de succión de varios metros, evacuan rápidamente el aire de la tubería de succión, el impulsor semiabierto hace que sean adecuadas para bombear líquidos con sólidos en la suspensión.

#### Productos

Renta!

### Generación

Renta!

### Concreto

Renta!

### Compactación

Renta!

### Demolición

Renta!

### Equipos de Aire

Renta!

### Iluminación

Renta!

### Bombas de Concreto

Venta!

### Elevación

### Marcas