- (+505) 2279-2222
- info@alquinicsa.com

- Facebook
- Youtube
- Google+
- KM 13.3 Carretera a Masaya

# Maquinaria Pesada

### Vibrocompactadoras

Renta!

### Informacion:

Los compactadores de suelo de un solo tambor de Dynapac están diseñados para largas horas de trabajo.

En aplicaciones difíciles. Se utilizan para la compactación de la mayoría de los tipos de suelo, Las aplicaciones típicas son la construcción de carreteras, aeródromos, puertos y sitios industriales.

- Largas horas de trabajo.
- Compactación eficiente.
- Profundidad considerable.

Marca: Dynapac. Modelo: CA250D. Categoría: Maquinaria Pesada.
Compartir:

### Categorias:

- Generacion
- Concreto
- Compactacion
- Demolicion
- Equipos de Aire
- Iluminacion
- Bombas
- Cortadoras y Dobladoras
- Movimiento y Elevacion

Vibrocompactadoras |  | CA250D
--- | --- | ---
Máximo peso operativo: | kg | 12100
Peso modulo delantero: | kg | 4900
Rango de velocidad: | km/h | 0-10
Carga lineal estática: | kg/m | 30
Frecuencia de vibración: | Hz | 33
Motor: | - | Cummins 4BT 3.9-C

Los Rodos Vibratorios Dynapac son compactadores de suelo, máquinas utilitarias típicas, diseñadas para aplicaciones difíciles. Todos los tipos de suelos pueden ser compactados a considerables profundidad. El tambor de enganche de 35 mm garantiza una excelente resistencia Para usar - incluso en operaciones de compactación en el relleno.

#### Productos Relacionados

Renta!

### Generador

Venta!

### Concreto

Renta!

### Compactacion

Venta!

### Demolicion

Renta!

### Equipo de Aire

Venta!

### Iluminacion

Renta!

### Bombas

Venta!

### Cortadoras

Renta!

### Dobladoras

Venta!

### Elevacion

### Marcas